****************************************************************
　　Roland BN DRIVER for Windows(R) 7 (32ビット版)
****************************************************************

最初にお読みください。インストールの手順が書かれています。
本書では、Windows 7 の基本的な操作方法についてすでにご理解いただいているものとして説明しています。
この書類を「メモ帳」で開いたときは、[右端で折り返す] をオンにすると読みやすくなります。

目次
1. 必要なシステム構成
2. 対応機種
3. ドライバのインストール
4. ドライバのアンインストール
5. 注意事項及び特記事項


※Windows(R)は、米国 Microsoft(R) Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Adobe, Adobe Illustrator は、Adobe Systems Incoporated (アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Corel、CorelDRAWは、Corel CorporationまたはCorel Corporation Limitedの登録商標または商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

Copyright (C) 2011, 2012  Roland DG Corporation


R2-120208


------------------------------------------------------------------------

＜1. 必要なシステム構成＞

・ Microsoft(R) Windows(R) 7 (32ビット版)
・ Intel(R) Core 2 Duo 以上の CPU
・ 2Gbyte 以上の RAM
・ インストールに30Mbyte以上のハードディスク空き容量
・ USBインターフェース（USB2.0 Hi-Speed）


------------------------------------------------------------------------

＜2. 対応機種＞

 BN-20


------------------------------------------------------------------------

＜3. ドライバのインストール＞

※ 管理者権限を持ったユーザーでログオンしてください。
※ 旧バージョンのドライバがインストールされているときは、アンインストールしたあとでインストールしてください。ドライバの削除方法については、次項の「ドライバのアンインストール」を参照してください。

1.  機器の電源を切り、コンピュータと機器間の接続ケーブルを外します。
2.  コンピュータの電源を入れます。Windows の起動後に、機器の電源を入れます。このときは、まだコンピュータと機器を接続ケーブルで接続しないでください。
3.  [スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[ファイル名を指定して実行]を選択して、[参照]をクリックします。
4.  ドライバの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択します。
5. 「SETUP.EXE」を選択して[開く]をクリックしたあと、[OK]をクリックします。
6.  [ユーザーアカウント制御]が表示されますので、[許可]をクリックします。
7.  ドライバのインストーラプログラムが起動します。
8.  [インストール]をクリックして選びます。
　　使用する機器と接続ポートを選択して、[開始]をクリックします。
9.  インストールの終了後、コンピュータと機器間をケーブルで接続します。


------------------------------------------------------------------------

＜4. ドライバのアンインストール＞

※ 管理者権限を持ったユーザーでログオンしてください。

1.  機器の電源を切り、コンピュータと機器間の接続ケーブルを外します。
2.  Windows を起動します。
3.  [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]をクリックします。
4.  削除する機器のドライバをクリックして選択し、[アンインストール]をクリックします。
5.  削除確認のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。
6.  [スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[ファイル名を指定して実行]を選択して、[参照]をクリックします。
7.  ドライバの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択します。（※注釈）
8. 「SETUP.EXE」を選択して[開く]をクリックしたあと、[OK]をクリックします。
9.  [ユーザーアカウント制御]が表示されますので、[許可]をクリックします。
10.  ドライバのインストーラプログラムが起動します。
11.  [アンインストール]をクリックして選びます。
　　 削除する機器を選択して、[開始]をクリックします。
12.  コンピュータの再起動が必要な場合は再起動を求める画面が表示されますので、[はい]をクリックします。
13.  コンピュータの再起動が終了するとアンインストール終了です。


（※注釈）
CDを使うときは、次のフォルダを指定します。(CDドライブが Dドライブの場合)

	D:\Drivers\WIN7X86

CDを使わない場合は、削除する機器のドライバを弊社ホームページ(http://www.rolanddg.co.jp/)からダウンロードし、解凍先のフォルダを指定します。


------------------------------------------------------------------------

＜5. 注意事項及び特記事項＞

●出力先のBN-20がホワイトインクモデルのとき、ドライバーで印刷データは作れません。そのため、Illustrator, CorelDRAW, R-Works などのアプリケーションソフトウェアからドライバーを使った印刷はできません。Roland VersaWorks は、自ら印刷データを生成しドライバーのポートのみを利用してBN-20へ出力するため、印刷できます。

●このドライバーは、[テストページの印刷]をサポートしていません。

●印刷データがない空白部分があっても、ドライバーで指定したメディアサイズの長さのメディアを送ります。メディアを無駄にせず有効に使うためには、印刷後にアンセットアップをして使っていない箇所までメディアを引き戻すか、メディアサイズの長さを印刷データより少し長い程度に設定してください。

●カッティングラインの線幅は、次のように指定してください。
指定外の太さの線は、カッティングできないことがあります。

※アプリケーションの設定
  Adobe Illustrator CS5	・・・0.001 pt
　CorelDRAW X5/X4	・・・極細線

●文字の輪郭をカッティングするには、文字をアウトライン化します。文字のアウトライン化機能のあるアプリケーションをお使いください。

●USBを使った着脱可能な外部記憶装置(USBメモリーやハードディスクなど)をPCから取り外すとき、［ハードウェアの安全な取り外し］を実施してください。あるいは、エクスプローラーで目的のデバイスの［取り出し］を実施してください。
この作業をしないままBN-20の印刷中にUSBデバイスを取り外すと、正常に印刷が続けられなくなることがあります。


##### Adobe Illustrator から出力するときの注意事項 #####

●Illustrator CS5：矩形（長方形）の線または塗りをメタリックカラーで印刷することはできません。
ここでいう矩形とは、以下のすべての条件を満たす矩形を指します。

	・アンカーポイントが4点
	・4つの角がすべて90度
	・回転角が 0°、90°、180°、270°のいずれか

※大文字の I や 小文字の l も、この条件にあてはまることがあります。

回避するには、対象の矩形を選び [オブジェクト]-[パス]-[アンカーポイントの追加] を実行してください。矩形の場合は、その形状を変えずにアンカーポイントを追加することができます。
文字の場合は、あらかじめアウトライン化しておいてから上記のコマンドを実行してください。

●メタリックカラーで印刷するときやカッティングをするときは、[プリント]ダイアログボックスの[ビットマッププリント]をオフにしてください。
[プリント]ダイアログボックスは、[ファイル]-[プリント]コマンドを実行したときに表示されます。

●ドキュメントのカラーモードは［RGB］に設定してください。CMYKモードにすると出力のときにCMYK->RGB変換されるため、メタリックカラーやカッティングラインとして指定した色（RGB値）が変わってしまうことがあります。
このとき、ドライバーでメタリックカラーやカッティングラインとして指定した色と、Illustrator から出力される色が異なるため、メタリックカラーで印刷できなかったり、カットできなかったりします。

●Illustratorで印刷のキャンセルをしないでください。キャンセルはBN-20本体の2次電源を長押ししてください。
Illustrarotrから印刷をすると印刷中を示すダイアログが表示されます。このダイアログに表示されている［キャンセル］ボタンをクリックしても印刷処理は続行され、処理が終わるまでIllustrarotrが操作できなくなります。


##### CorelDRAW から出力するときの注意事項 #####

●ドキュメントのカラーモードは［RGB］に設定してください。CMYKモードにすると出力のときにCMYK->RGB変換されるため、メタリックカラーやカッティングラインとして指定した色（RGB値）が変わってしまうことがあります。
このとき、ドライバーでメタリックカラーやカッティングラインとして指定した色と、CoelDRAW から出力される色が異なるため、メタリックカラーで印刷できなかったり、カットできなかったりします。


