［カット設定］ダイアログボックス

機器のカッティング条件を使用する
接続しているカッティングマシンで設定されているカッティング条件を使用します。
オフにすると、下記の条件を設定できます。

- カット圧：　カットするときの圧力を設定します。
- カット速度：　カッティングするときのカッティングキャリッジの移動速度を設定します。
- カッターオフセット：　カッターの刃先とカッターホルダーの中心とのオフセット量を設定します。
- カット長：　ミシン目カットのときの切り抜く部分の長さを設定します。
- ハーフカット長：　ミシン目カットのときの切り抜かない部分の長さを設定します。
- ハーフカット圧：　ミシン目カットのときの切り抜かない部分への圧力を設定します。

重ね切り回数
「機器の設定」を選択すると、接続しているカッティングマシンで設定されている重ね切り回数が適用されます。
数値を選択すると、この設定が優先されます。

カット品質
「機器の設定」を選択すると、接続しているカッティングマシンで設定されているカット品質が適用されます。
「高速」「標準」などを選択すると、この設定が優先されます。