［Roland CutStudio］パレット

1. ボタン

|  |  | パスをカッティングマシンへ出力します。 ビットマップ画像と文字は出力されません。 太さのないパスも出力されませんが、塗りがあると出力されます。 パスの太さ、破線、線端形状、角形状は無視されます。 ［出力パスの選別］を使うと、条件に合ったパスのみが出力できます。 このボタンをクリックすると、［CutStudio Output］ダイアログボックスが開きます。
|  |  | 文字の輪郭線を抽出します。
|  |  | 太さのあるパスを図形と見なし、輪郭線を抽出します。 線端形状や角形状は形状どおり抽出されますが、破線は直線とみなされます。
|  |  | 重なりあうパスを合成し、外側の輪郭線を1つのパスにします。
|  |  | パスの内側または外側にオフセットしたパスを作ります。 ［パスのオフセット］ダイアログボックスが開きます。
|  |  | アートボードにクロップマークを挿入します。 （複数のレイヤーがあるときは、最下位レイヤーに挿入されます。） ただし、クロップマークの［タイプ］をSV-15/12/8に設定しているときは無効です。（クロップマークのタイプを選ぶには、パレットメニューの［ク ロップマーク］をクリックします。） クロップマークは、プリンタで印刷したシートをカットするときの位置あわせに利用します。 カット時に必要な余白を考慮し、クロップマークの位置を設定する必要があります。詳しくは、「クロップマークについて」を参照してください。 位置を設定するには、パレットメニューの［クロップマーク］をクリックします。 クロップマークを挿入してプリント＆カットをするとき、パスや画像はクロップマークの内側に配置します。その範囲は、プレビューにグレイで表示されます。
|  |  | 選択したパスをマーキングします。 このマークは、出力パスの選別に使われます。 マーキングされたパスは、プレビューに赤い線で表示されます。
|  |  | 選択したパスをミシン目カットにします。ミシン目データだけ出力したい場合は、「3.出力パスの選別」で「ミシン目を出力」を選択します

2. パレットメニュー

- ［クロップマーク］：［クロップマーク］ダイアロ グボックスが開きます。
- ［カット設定］：［カット設定］ダイアロ グボックスが開きます。［環境設定］ダイアログボックスで［カット設定を使用する］をオンにすると表示されます。
- ［環境設定］：［環境設定］ダイアロ グボックスが開きます。
- ［ヘルプ］：　ヘルプを表示します。

3. 出力パスの選別
カッティングマシンへ出力するパスの種類や状態を選びます。
選択したパスのみを出力したり、現在のレイヤーにあるパスのみを出力したりできます。

4. プレビュー
出力するパスを画面に表示します。
最新のプレビューに更新するには、［更新］をクリックします。
[自動更新]チェックボックスをオフにすると、自動更新がオフになります。(CS6のみ)
クロップマークがオンのとき、その内側の範囲（パスや画像が配置できる範囲）がグレイで表示されます。